**PEDANA ALLUMINIO PER ETERNIT**

La pedana per eternit, creata in resistente e leggero alluminio consente di lavorare in appoggio sugli elementi portanti della struttura con cui è creato il tetto dell’immobile, siano esse strutture in legno, metalliche o in cemento armato. La forma consente l’appoggio sulle lastre di eternit, in continuo, con una minima sovrapposizione tra di esse, sia laterale che di testa, per la creazione di sicure, rapide e semplici passerelle temporanee.

Dimensioni: 620 mm X 3000 mm X h 49 mm

Peso circa 17 kg/cad









